**Наряд-допуск – дополнительная мера безопасности!**

Комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих, по-прежнему остается важнейшей задачей, которую необходимо в первую очередь реализовывать нанимателям. Но вместе с тем, низкий уровень подготовки работ со стороны должностных лиц в части организации рабочих мест является наиболее распространенным нарушением в области охраны труда. Особо хотелось бы отметить производство работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряд-допуску, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством. Руководитель данных работ обязан осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в наряд-допуске мероприятий по обеспечению безопасного их производства, а при возникновении опасности для жизни и здоровья работающих немедленно принимать меры по ее устранению и при необходимости прекращать работы. Но практика специальных расследований несчастных случаев на производстве показывает обратное.

Так, 11.05.2017 около 10 часов 00 минут произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, происшедший с монтажником технологического оборудования и связанных с ним конструкций ОАО «Союзпроммонтаж» в результате падения его с эстакады с высоты 9м при выполнении работ по перемещению трубы Ǿ 800мм, подаваемой грузоподъемным краном к месту временного размещения для последующего монтажа на одном из строительных объектов, расположенных на территории ОАО «Гродно Азот».

В ходе специального расследования установлено, что потерпевший не применял имеющееся у него средство защиты от падения с высоты (предохранительный пояс), из-за отсутствия возможности пристегнуть карабин стропа пояса за стационарное ограждение обслуживающей площадки, либо за страховочный канат, ввиду отсутствия их в зоне производства работ на площадке обслуживания эстакады на отм.+9,0м. В момент падения потерпевший пытался перелезть через смонтированный трубопровод и находился при этом на незакрепленном настиле обслуживающей площадки, в результате настил сместился и упал вниз вместе с работником, потерпевший ударившись головой о бетонное покрытие, получил открытую черепно-мозговую траву. Причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация работ по перемещению груза, выразившаяся в том, что работнику было выдано задание перемещать груз без указания конкретного места для его размещения, а также отсутствие контроля со стороны непосредственного руководителя работ за выполнением предусмотренных наряд-допуском и проектом производства работ мероприятий по использованию имеющихся в наличии страховочных канатов и предохранительного пояса, а также за своевременным закреплением решетчатого настила обслуживающейплощадки. За допущенные нарушения актов законодательства об охране труда, технических нормативных правовых актов, повлекшие указанный несчастный случай, прораб монтажного участка №4 ОАО «Союзпроммонтаж», ответственный за безопасное производство работ на данном объекте, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Не обеспечение надлежащего и безопасного складирования материалов, отсутствие должного контроля за тем, чтобы выбор способов перемещения груза соответствовал требованиям охраны труда, свидетельствуют о невыполнении должностным лицом обязанностей по охране труда, а также недостаточным спросом руководителей данной организации к специалистам среднего звена за безопасную организацию мест производства труда на строительных площадках.

Начальник отдела надзора за

соблюдением законодательства об охране труда

ГОУ Департамента государственной инспекции труда Савицкая И.А.

20.06.2017